**Følgjeskjema for oljehaldig avfall, sandfang, etc.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hentestad for avfallet:** | **ID frå avfallsprodusent:** |
| **Avfallsprodusent:** | |
| **Adresse:** | |
| **E-post:** | **Org.nr:** |

#### Informasjon

* **Alt avfall, slam, sand, etc. skal vera avvatna i forkant leveranse**. Det er heller ikkje lovleg å spyla ut massane.
* **Slam frå oljeutskillerar** knytt til bensinstasjonar, vaskehallar for køyretøy, motorverkstadar, bussterminalar og liknande er alltid rekna som farleg avfall, avf.nr 7022. Avfallshavar skal dokumentera avfallet sin samansetnad og utlekkingseigenskapar i følgje avfallsforskrifta kap. 9, vedlegg II, avsnitt 2.3.1. og 2.3.2.
* **Slam frå vaskerenner og sandfang tilknytt oljeutskillar** er alltid rekna som farleg avfall, avf.nr 7022. Avfallshavar skal dokumentera avfallet sin samansetnad og utlekkingseigenskapar i følgje avfallsforskrifta kap. 9, vedlegg II, avsnitt 2.3.1. og 2.3.2.
* **Forureina massar frå sandfangkummar, gateoppsop, strøsand etc.** må behovet for analysar vurderast i kvart enkelt tilfelle. Vert klassifisert som forureina massar (1603 eller 1604)
* **Oljeforureina massar** må analyserast opp mot TOC, BTEX, PCB-7 og olje i intervalla C5 – C35.
* **Blanda forureina sand/slam** skal alltid analyserast på det konkrete lasset som ønskast levert.
* Avfallshavar må halda slam/sand frå **forskjellige avfallsprodusentar åtskilt**.
* Det er viktig at avfallshavar kjem med så **detaljerte opplysningar** som mogeleg.
* Legg ved **sikkerheitsdatablad** på stoff som sanden kan vera forureina med, dersom det er tilgjengeleg.
* Ved **mistanke om spesifikke farlege stoff** skal analyse av desse stoffa synleggjerast.
* Alt avfall til deponi skal **basiskarakteriserast.**

#### Desse farleg avfall fraksjonane kan SUM ta i mot:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Slam frå oljeutskillar | 7022 | 13 05 03 |
| Slam frå vaskerenner og sandfang tilknytta oljeutskillar | 7022 | 13 05 08 |
| Fast avfall frå sandfang og olje-/vannseperator | 7022 | 13 05 01/ 13 05 02 |
| Oljeforureina jord og stein (frå bygg og rivingsarbeid) | 7022 | 17 05 03 |

#### Opplysningar om slammet/ sanden (skal fyllas ut av avfallshavar)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sand/ slam frå ein avfallshavar** |  |  | **Sand/ slam frå fleire avfallshavarar** |

#### Opphavet til slammet/ sanden:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bensinstasjon** | **Vaskehall køyretøy** | **Motorverkstad** | **Bussterminal, eller liknande** | **Byggeplass** | **Rivingsprosjekt** |
|  |  |  |  |  |  |

#### Anna opphav for slammet/ sanden:

|  |
| --- |
| **Svar:** |

#### Tilleggsopplysningar/ kommentarfelt:

|  |
| --- |
| **Svar:** |

|  |
| --- |
| **Dato og signatur:** |

**Ta kontakt med SUM på** [**post@sum.sf.no**](mailto:post@sum.sf.no) **dersom det er noko du lurer på!!**